Виробник: ФОП Бушма І.І. ЄДРПОУ 2926917482 Україна, 03170, м.Київ, вул. Тулузи 5

E-mail: info@armadetect.com

**Технічний паспорт виробу:**

**Пристрій з металу захисний, антивандальний.**

**Увага!** Перед початком використання виробу прочитайте інформацію по експлуатації, викладену нижче. Даний посібник містить принципові вказівки, які повинні виконуватися при монтажі, експлуатації і технічному обслуговуванні виробу.

# **1.** **ПРИЗНАЧЕННЯ**

Пристрій захисний **ТМ ARMA DETECT** виготовлено з металу AISI 304 (А2), нержавіюча сталь. Застосовуються для механічного захисту бездротової тривожної кнопки / пульт керування автоматизацією, який можна знайти на офіційному сайті виробника.

# **2.** **ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

Всі деталі пристрою виготовляються з хімічно стійкого металу нержавіючої сталі відповідно до ТУ У 25.7-2926917482-001:2023

та відповідає технічним нормам, що діють на території України.

Український класифікатор товарів (УКТ ЗЕД) – 8302 (Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби з недорогоцінних металів).  
  
 Пластина 3 виготовлена з листової нержавіючої сталі AISI 304 (A2) методом лазерного розрізання на 2D обладнанні.  
 Втулки 4 виготовлені зі сталі AISI 304 (А2), хром, діаметром 12 мм, методом штампу.  
  
Монтажний набір:  
 Декоративний ковпачок-гвинт, фікс. кільце 1 в кількості - 4 шт.,  
 Шуруп 2 в кількості - 4 шт.,  
 Пластиковий дюбель 6 в кількості - 4 шт.  
 Наліпка-шаблон для розмітки отворів - 1 шт.

Монтажний набір забезпечує надійне кріплення захисту тривожної кнопки на основі (стіна, підлога і стеля). Застосовується для фіксації захисної посиленої пластини до поверхні. Виріб, допоможе посилити захист від зовнішнього втручання та вандалізму в коректну роботу кнопки, та унеможливить швидкий демонтаж з місця попереднього встановлення. Завдяки монтажному набору, захисна пластина буде надійно прикріплена до необхідної поверхні.   
  
 **3. ЗОБРАЖЕННЯ ВИРОБУ**

****

1. Декоративний ковпачок-гвинт - 4 шт

2. Шуруп 3х30мм - 4 шт

3. Пластина 59х52х1мм - 1 шт

4. Втулка D12х15мм - 4 шт

5. Тривожна кнопка - 1 шт  
 (постачається окремо)

6. Дюбель розпірний 6х30 - 4 шт

**4. ПРАВИЛА МОНТАЖУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ**

**Для роботи знадобиться:**

* електричний або ручний дриль;
* перфоратор, якщо стіна/підлога бетонна;
* рулетка для вимірювання відстані;
* шуруповерт з набором насадок та біт;
* молоток і пробійник;
* свердло або бур по бетону для перфоратора 6х110 SDS

**Установка захисту на поверхню виконується наступним чином:**

* розмічають місце чотирьох отворів захисної пластини та двох отворів тримача тривожної кнопки, використовуючи наліпку з набору;
* свердлять дрилем отвори, що відповідають габаритам отворів наліпки;
* встановити дюбелі в попередньо очищені від крихт/пилу отвори;
* спочатку встановити втулки, закріпити шурупи. Встановити пластину на втулки, та загвинтити ковпачки.

**Додаткові рекомендації:**

• Коливання свердла на початку свердління можна усунути, попередньо пробивши пробійником невеликий отвір або використати менший бур діам. 4мм

• Щоб поверхня не кришилася, попередньо зменшують діаметр свердла. А у випадку керамічної плитки, використовують свердло по кераміці/склу.

• Глибину отворів, контролюють за допомогою позначки на свердлі.

# **5.** **ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

Перед початком експлуатації необхідно обов’язково перевірити цілісність всіх елементів конструкції, кріплення (шурупи) та декоративні гвинти-ковпачки. У разі необхідності слід самостійно забезпечити наявність цих елементів.

Температура експлуатації виробу від: - 35º до + 65ºС.

Але слід зауважити, що робоча температура тривожної кнопки від -10º до + 40ºС.

# **6.** **ГАРАНТІЯ**

Гарантійний термін експлуатації виробу – два роки з дня виготовлення.

Нормативний термін експлуатації виробу при взаємодії з навколишнім середовищем не менше 20 років.

Гарантія поширюється на будь-які недоліки виробів, викликані дефектами виробництва та матеріалу. Умови гарантійного талона не поширюються на логістичні послуги (повернення/обмін товару).

Гарантія не поширюється на недоліки виробів, у випадках:

1. Гарантійний лист загублений чи замінений.

2. Відсутня відмітка про дату продажу.

3. Обладнання пошкоджено під час транспортування від місця покупки до місця установки.

4. У разі зміни споживачем комплектації виробу.

5. Використання виробу з порушенням вимог до експлуатації.

6. Механічне пошкодження виробів при транспортуванні, в результаті удару чи падіння, або застосування сили;

7. Вплив низьких або високих температур, не обумовлених у вказівках щодо експлуатації;

8. Невірний монтаж виробу.

9. У разі пошкодження (деформації, посадки) місця установки.

10. У разі нанесення фарби або агресивних, хімічних рідин на поверхню виробу.

# **Порядок розгляду рекламаційних заявок**

1. Рекламаційні заявки щодо явних (візуальних) пошкоджень розглядаються впродовж двох тижнів з моменту продажу виробу.

2. Покупцю необхідно заповнити рекламаційний акт, та надіслати фото або відео підтвердження дефекту на почту: info@armadetect.com

3. Розгляд та прийняття рішення щодо рекламаційної скарги здійснюється протягом семи робочих днів.

# **7.ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**

Модель захисного виробу……………………………………..

Номенклатурний код товару….…………………….……

Продавець…………………………………………….……

Дата продажу…………………….………